Пояснительная записка к проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы, в отношении территории по адресу:
проект планировки территории микрорайонов 74, 77, 80, 81 района Хорошево-Мневники
Северо-Западный административный округ

В границах внесения изменений формируются следующие территориальные зоны:
1. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 
С предельными параметрами:
1.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 39,60; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 75;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
2. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0, 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

- Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0) 

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий (8.3.0)
- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм (12.0.1)
-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)
- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки  объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1) 

2.1        Виды разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 79,42; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 120;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
2.2        Виды разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 51,05; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 60;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

2.3        Виды разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 44; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 55;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

2.4        Виды разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 68,71; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –120;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

2.5        Виды разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 40,98; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –55;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

2.6        Виды разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 55,59; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –120;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

2.7        Виды разрешенного использования 3.1.1:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –5;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

2.8        Виды разрешенного использования 3.1.1:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –5;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

2.9        Виды разрешенного использования 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –5;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

3. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0, 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 7.1.2:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

- Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)
- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий (8.3.0)
- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм (12.0.1)
-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)
- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки  объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1)
- Размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче- смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами;

размещение
наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт и т.п.; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) (7.1.2)
3.1        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 43,71; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –85;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

3.2        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 61,99; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –85;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

3.3        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 78,78; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –85;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

3.4        Виды разрешенного использования: 3.1.1
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –5;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

3.5        Виды разрешенного использования: 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 7.1.2:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –5;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

4. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)
- Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0) 

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)

С предельными параметрами:

4.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 31,25; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 60;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
5. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0, 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)
- Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0) 

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий (8.3.0)

- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм (12.0.1)
-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)
- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки  объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1)
5.1        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 95,54; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –85;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

5.2        Виды разрешенного использования: 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –5;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

6. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0, 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)
- Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0, 3.4.1.0, 3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0) 

- Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий (8.3.0)

- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм (12.0.1)
-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)
- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки  объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1)
6.1        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 82,55; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –85;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

6.2        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 78,04; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –85;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

6.3        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 65,01; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –85;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

6.4        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 57,64; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –75;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

6.5        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 69,85; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –135;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

6.6        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 65,54; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –135;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
6.7        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 51,06; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –75;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

6.8        Виды разрешенного использования: 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –5;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

6.9      Виды разрешенного использования: 3.1.1:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –5;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

6.10      Виды разрешенного использования: 3.1.1:
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) –5;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
7. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.5.1.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)
С предельными параметрами:

7.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – по существующему положению; 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;

Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.
8. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.5.1.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)

С предельными параметрами:

8.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 4,25; 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 35;

Максимальный процент застройки (%) – 14,80.
9. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.5.1.0, 5.1.2:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)

- Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес-центров (5.1.2)
С предельными параметрами:

9.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 2,42; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 35;
Максимальный процент застройки (%) – 9,49.
10. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.5.1.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)
С предельными параметрами:

10.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - по существующему положению; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;
Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.
11. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.8.2:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку (3.8.2)
С предельными параметрами:

11.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 18,89; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 20;
Максимальный процент застройки (%) – 44,73. 

12. Территориальная зона с видами разрешенного использования 4.1.0:
-Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0)

С предельными параметрами:

12.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 24,08; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 60;
Максимальный процент застройки (%) – 28,09.
13. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.5.1.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)
С предельными параметрами:

13.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - по существующему положению.; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по           существующему положению;
Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.
14. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.5.1.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)
С предельными параметрами:

14.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - по существующему положению.; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по           существующему положению;
Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.
15. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.4.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1.0, 3.4.2.0 (3.4.0)
С предельными параметрами:

15.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 15,64; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 20;
Максимальный процент застройки (%) – 39,10.
16. Территориальная зона с видами разрешенного использования 12.0.1, 12.0.2, 4.2.0:

- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм (12.0.1)

- Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)

-Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования  с кодами 4.5.0, 4.6.0, 4.8.0, 4.9.0; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра (4.2.0)

С предельными параметрами:

16.1      Вид разрешенного использования 4.2.0:     

             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 30,82; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 20;
Максимальный процент застройки (%) – 61,64

16.2      Виды разрешенного использования 12.0.1, 12.0.2:     

             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 0; 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 0;

Максимальный процент застройки (%) – 0.
17. Территориальная зона с видом разрешенного использования 3.5.1.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)
С предельными параметрами:

17.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - по существующему положению; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;
Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

18. Территориальная зона с видом разрешенного использования 3.5.1.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)
С предельными параметрами:

18.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - по существующему положению; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;
Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.
19. Территориальная зона с видом разрешенного использования 3.5.1.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)
С предельными параметрами:

19.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - по существующему положению; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;
Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

20. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.5.1.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)

С предельными параметрами:

20.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - по существующему положению; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;
Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

21. Территориальная зона с видом разрешенного использования 3.5.1.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)

              С предельными параметрами:

21.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - по существующему положению; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;
Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

22. Территориальная зона с видом разрешенного использования 3.5.1.0:

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)

             С предельными параметрами:

22.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 6,28; 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 25;

Максимальный процент застройки (%) – 20,96.
23. Территориальная зона с видом разрешенного использования 3.5.1.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)
С предельными параметрами:

23.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 29,55; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 20;
Максимальный процент застройки (%) – 59,09.
24. Территориальная зона с видом разрешенного использования 12.0.1:
- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм (12.0.1)
             С предельными параметрами:

24.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 0; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 0;
Максимальный процент застройки (%) – 0.

25. Территориальная зона с видом разрешенного использования 12.0.2, 7.2.1:
-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)

-Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения (7.2.1)
С предельными параметрами:

25.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена; 
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – не установлена;
Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
26. Территориальная зона с видом разрешенного использования 12.0.1, 12.0.2:
-Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм (12.0.1)

-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)

С предельными параметрами:

26.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 0
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 0;
Максимальный процент застройки (%) – 0.
