Пояснительная записка к проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы, в отношении территории по адресу:
подготовка проекта планировки территории микрорайонов 83, 84-85, 86, района Хорошево-Мневники
Северо-Западный административный округ

В границах внесения изменений формируются следующие территориальные зоны:
1. Территориальная зона с видом разрешенного использования 2.6.0:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);благоустройство и озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0);
С предельными параметрами:
1.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) - 40;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 80;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен;
2. Территориальная зона с видом разрешенного использования 2.6.0:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
домав отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)
С предельными параметрами:
2.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 40;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 80;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
3. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 5.1.3:

- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
дома в отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)
- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм (12.0.1)

-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)

- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки  объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1)
- Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы и  спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) (5.1.3)

3.1        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0
С предельными параметрами:

Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 38,84;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 70;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
3.2        Виды разрешенного использования: 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 5.1.3
С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 5;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

4. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0,12.0.1, 12.0.2, 5.1.3:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
домав отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)
- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм (12.0.1)

-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)

- Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) (5.1.3)
4.1        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:
С предельными параметрами:

Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 38,13;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 70;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
4.2        Виды разрешенного использования: 12.0.1, 12.0.2, 5.1.3
С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 5;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

4.3        Виды разрешенного использования: 12.0.1, 12.0.2
С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 0;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 0;

Максимальный процент застройки (%) – 0.
5. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:

- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
дома в отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)

С предельными параметрами:
5.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 28,80;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 70;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

6. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
домав отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)

С предельными параметрами:
6.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 45,19;
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 80;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

7. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
домав отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)

С предельными параметрами:
7.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 44,98;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 80;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

8. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
домав отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)
-Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий (8.3.0)
С предельными параметрами:
8.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 29;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 80;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

9. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0, 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 5.1.3:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
домав отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)
-Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий (8.3.0)
- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм (12.0.1)

-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)

- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки  объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1)
- Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины и т.п., трассы и спортивные стрельбища), в том числе водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) (5.1.3)

9.1        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0
             С предельными параметрами:

Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 58,83;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 120;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
9.2        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0

             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 31,16;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 55;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

9.3        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 30,68;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 80;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
9.4        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0

             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 29,18;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 80;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

9.5        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 

             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 41,24;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 80;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

9.6        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0

             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 36,94;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 80;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
9.7        Виды разрешенного использования: 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0

             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 28,60;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 55;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
9.8        Виды разрешенного использования: 12.0.1, 12.0.2, 3.1.1, 5.1.3             
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 5;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

9.9        Виды разрешенного использования: 12.0.1, 12.0.2, 5.1.3             
             С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – не установлены;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
10. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
домав отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)
-Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий (8.3.0)
С предельными параметрами:
10.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 28,29;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 55;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

11. Территориальная зона с видом разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
домав отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)
-Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий (8.3.0)
С предельными параметрами:
11.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 25,57;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 70;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
12. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
домав отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)

С предельными параметрами:
12.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 34;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 85;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

13. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
домав отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)

С предельными параметрами:
13.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 31,26;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 85;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

14. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0, 8.3.0:
- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
домав отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)
-Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий (8.3.0)

С предельными параметрами:
14.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 34;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 85;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
15. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.6.0, 2.7.0, 2.7.1.0:

- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

благоустройство и озеленение придомовых территорий;

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях
многоквартирного
домав отдельных   помещениях   дома, если   площадь   таких   помещений   в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома (2.6.0)

-Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.0 3.4.1.0,

3.5.1.0, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.2, 3.10.1.0, 4.1.0, 4.4.0, 4.6.0, 3.1.1, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны (2.7.0)

-Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек (2.7.1.0)
С предельными параметрами:

15.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 37,04;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 85;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

16. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.5.1.0:

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)
С предельными параметрами:

16.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 4,76;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 25;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

17. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.5.1.0:

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)
С предельными параметрами:

17.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 5,55;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 25;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

18. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.5.1.0, 12.0.2:

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)

-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)

18.1      Вид разрешенного использования: 3.5.1.0
С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 5,19;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 35;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
18.2      Вид разрешенного использования: 12.0.2
С предельными параметрами:


Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 0;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 0;

Максимальный процент застройки (%) – 0.
19. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.5.1.0:

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)

С предельными параметрами:

19.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 8,36;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 35;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

20. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.5.1.0:

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)

С предельными параметрами:

20.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 4,87;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 35;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

21. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.4.1.0, 3.1.1:

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) (3.4.1.0)
- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки  объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1)
С предельными параметрами:

21.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 15,60;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 20;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

22. Территориальная зона с видами разрешенного использования 3.6.1:

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев (3.6.1)
С предельными параметрами:

22.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 8,54;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 15;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

23. Территориальная зона с видом разрешенного использования 5.1.2:

- Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов, фитнес-центров (5.1.2)
С предельными параметрами:

23.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 4,37;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 20;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.
24. Территориальная зона с видом разрешенного использования 3.4.0:

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1.0, 3.4.2.0 (3.4.0)
С предельными параметрами:

24.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 12,45;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 20;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

25. Территориальная зона с видом разрешенного использования 4.1.0, 4.4.0, 4.5.0, 4.6.0, 4.10.0:

- Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0)
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (4.4.0)
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (4.5.0)
- Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (4.6.0)
-  Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) (4.10.0)

С предельными параметрами:

25.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 7,14;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 20;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

26. Территориальная зона с видом разрешенного использования 3.1.1:

- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки  объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1)
С предельными параметрами:

26.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 5;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

27. Территориальная зона с видом разрешенного использования 3.1.1:

- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки  объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1)
С предельными параметрами:

27.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 5;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

28. Территориальная зона с видом разрешенного использования 3.1.1:

- Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки  объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники) (3.1.1)
С предельными параметрами:

28.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 5;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

29. Территориальная зона с видом разрешенного использования 12.0.1, 12.0.2, 7.2.1:

- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм (12.0.1)
-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)

-Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения (7.2.1)
С предельными параметрами:

29.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – не установлены;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

30. Территориальная зона с видом разрешенного использования 12.0.1, 12.0.2:

- Размещение береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, парков, садов, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры, малых архитектурных форм (12.0.1)

-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)

С предельными параметрами:

30.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – 0;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – 0;

Максимальный процент застройки (%) – 0
31. Территориальная зона с видом разрешенного использования 12.0.2, 7.2.1:

-Размещение объектов улично-дорожной сети: проездов, площадей, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров, пешеходных переходов, набережных, искусственных сооружений, велодорожек и объектов велотранспортной инфраструктуры (12.0.2)

-Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения (7.2.1)
С предельными параметрами:

31.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – не установлена;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – не установлены;

Максимальный процент застройки (%) – не установлен.

32. Территориальная зона с видом разрешенного использования 2.5.0:

-Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома (2.5.0)
С предельными параметрами:

32.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – по существующему положению;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;

Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

33. Территориальная зона с видом разрешенного использования 2.5.0:

-Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома (2.5.0)
С предельными параметрами:

33.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – по существующему положению;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;

Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

34. Территориальная зона с видом разрешенного использования 6.11.0:

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации (6.11.0)
С предельными параметрами:

34.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – по существующему положению;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;

Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

35. Территориальная зона с видом разрешенного использования 4.1.0:
- Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0)
С предельными параметрами:

35.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – по существующему положению;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;

Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

36. Территориальная зона с видами разрешенного использования 4.1.0, 4.4.0:
- Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (4.1.0)

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (4.4.0)
С предельными параметрами:

36.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – по существующему положению;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;

Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

37. Территориальная зона с видами разрешенного использования 2.5.0:

- Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома (2.5.0)
С предельными параметрами:

37.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – по существующему положению;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;

Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

38. Территориальная зона с индексом разрешенного использования 4.4.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (4.4.0)
С предельными параметрами:

38.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – по существующему положению;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;

Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

39. Территориальная зона с индексом разрешенного использования 3.4.0:
- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1.0, 3.4.2.0 (3.4.0)
С предельными параметрами:

39.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – по существующему положению;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;

Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

40. Территориальная зона с индексом разрешенного использования 8.3.0:

- Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий (8.3.0)
С предельными параметрами:

40.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – по существующему положению;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;

Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.

41. Территориальная зона с индексом Ф:

- территориальная зона сохраняемого землепользования
С предельными параметрами:

41.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – по существующему положению;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;

Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.
42. Территориальная зона с индексом разрешенного использования 3.5.1.0:

- Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, школы-интернаты, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) (3.5.1.0)
С предельными параметрами:

42.1
Максимальная плотность застройки (тыс. кв.м/га) – по существующему положению;

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) – по существующему положению;

Максимальный процент застройки (%) – по существующему положению.
