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Тип, размер, внешний вид ограждающих устройств:

	№ на Схеме
	Тип, размер, технические характеристики
	Внешний вид

	[bookmark: _Hlk160530575]1
	Автоматический, вертикальный. Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание. В стойке шлагбаума находятся электромеханический привод, устройство фиксации стрелы в любом положении, ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии. 

Технические характеристики шлагбаума:
-длина стрелы - 6 м;
-класс защиты - 1Р54; 
-электропитание - 230/24;
-потребляемая мощность - 300 Вт 
-минимальное время открытия -2-6 сек;
- диапазон рабочих температур - +50/-50 С; открывание — радиопультом, датчиком при открытии ворот парковки, датчиком при выезде автомобиля от двора, принудительно с пульта охраны. 
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